/*
 * Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <arm/raspberrypi/rp2040-boot-mode-retention.dtsi>

&xiao_serial { status = "disabled"; };

&code_partition {
    reg = <0x100 (DT_SIZE_M(2) - 0x100 - DT_SIZE_K(512))>;
};

&flash0 {
    reg = <0x10000000 DT_SIZE_M(2)>;

    partitions {
        storage_partition: partition@180000 {
            reg = <0x180000 DT_SIZE_K(512)>;
            read-only;
        };
    };
};
