/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

#include <layouts/common/ortho_5x12/all1u.dtsi>

/ {
    chosen {
        zmk,kscan = &kscan0;
        zmk,physical-layout = &layout_ortho_5x12_all1u;
    };

    matrix_transform_50_all1u: keymap_transform_0 {
        compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <12>;
        rows = <5>;
        map = <
            RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11)
            RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11)
            RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11)
            RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10) RC(3,11)
            RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,7) RC(4,8) RC(4,9) RC(4,10) RC(4,11)
            >;
    };

    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        wakeup-source;

        diode-direction = "col2row";

        row-gpios
            = <&pro_micro 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 3 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;

        col-gpios
            = <&pro_micro 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            ;
    };
};

&layout_ortho_5x12_all1u {
    transform = <&matrix_transform_50_all1u>;
};
