/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "kyria_common.dtsi"

&splitkb_kyria_6col_layout {
    transform = <&default_transform>;
};

&splitkb_kyria_5col_layout {
    status = "disabled";
};

/ {
    default_transform: keymap_transform_0 {
        compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <14>;
        rows = <4>;
        // | MX6  | MX5  | MX4  | MX3  | MX2  | MX1  |                               | MX1  | MX2  | MX3  | MX4  | MX5  | MX6  |
        // | MX12 | MX11 | MX10 | MX9  | MX8  | MX7  |                               | MX7  | MX8  | MX9  | MX10 | MX11 | MX12 |
        // | MX20 | MX19 | MX18 | MX17 | MX16 | MX15 | MX14 | MX13 |   | MX13 | MX14 | MX15 | MX16 | MX17 | MX18 | MX19 | MX20 |
        //                    | MX25 | MX24 | MX23 | MX22 | MX21 |       | MX21 | MX22 | MX23 | MX24 | MX25 |
        map = <
        RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5)                                  RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13)
        RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5)                                  RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11) RC(1,12) RC(1,13)
        RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(3,3) RC(2,6) RC(2,7) RC(3,10) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11) RC(2,12) RC(2,13)
        RC(3,2) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,1) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,12) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,11)
        >;
    };
};

&left_encoder {
    a-gpios = <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    b-gpios = <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
};

&right_encoder {
    a-gpios = <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    b-gpios = <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
};
