#
# Copyright (c) 2022 Darryl deHaan
# SPDX-License-Identifier: MIT
#

CONFIG_ZMK_SLEEP=y
CONFIG_ZMK_DISPLAY=y

# Enable MPU
CONFIG_ARM_MPU=y

# enable pinctrl
CONFIG_PINCTRL=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable I2C
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_NRFX=y

# Enable SPI
CONFIG_SPI_NRFX=y

# Enable writing to flash
CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=y
CONFIG_BUILD_OUTPUT_UF2=y
CONFIG_MPU_ALLOW_FLASH_WRITE=y
CONFIG_NVS=y
CONFIG_SETTINGS_NVS=y
CONFIG_FLASH=y
CONFIG_FLASH_PAGE_LAYOUT=y
CONFIG_FLASH_MAP=y

# Enable 32kHz crystal
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_XTAL=y
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_30PPM=y

CONFIG_ZMK_USB=y
CONFIG_ZMK_BLE=y

# enable display drivers
CONFIG_ZMK_DISPLAY_WORK_QUEUE_DEDICATED=y
CONFIG_ZMK_DISPLAY_DEDICATED_THREAD_STACK_SIZE=4096
CONFIG_LV_Z_BITS_PER_PIXEL=1
CONFIG_LV_COLOR_DEPTH_1=y
CONFIG_LV_DPI_DEF=145
CONFIG_LV_Z_VDB_SIZE=100
CONFIG_LV_USE_THEME_MONO=y
# CONFIG_LV_COLOR_CHROMA_KEY_HEX=0x00FF00
CONFIG_ZMK_LV_FONT_DEFAULT_SMALL_MONTSERRAT_16=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_26=y
CONFIG_LV_FONT_DEFAULT_MONTSERRAT_26=y

# custom status screens
CONFIG_ZMK_DISPLAY_STATUS_SCREEN_CUSTOM=y
CONFIG_ZMK_DISPLAY_STATUS_SCREEN_BUILT_IN=n
CONFIG_CUSTOM_WIDGET_BATTERY_STATUS=y
CONFIG_ZMK_WIDGET_BATTERY_STATUS=n
CONFIG_CUSTOM_WIDGET_OUTPUT_STATUS=y
CONFIG_ZMK_WIDGET_OUTPUT_STATUS=n
CONFIG_CUSTOM_WIDGET_LAYER_STATUS=y
CONFIG_ZMK_WIDGET_LAYER_STATUS=n

# Turn on logging, and set ZMK logging to debug output
#CONFIG_LOG=y
#CONFIG_ZMK_USB_LOGGING=y
#CONFIG_ZMK_LOG_LEVEL_DBG=y
#CONFIG_LOG_BUFFER_SIZE=65536
#CONFIG_LOG_STRDUP_BUF_COUNT=160
#CONFIG_I2C_LOG_LEVEL_DBG=y
#CONFIG_SPI_LOG_LEVEL_DBG=y
#CONFIG_DISPLAY_LOG_LEVEL_DBG=y
#CONFIG_LVGL_LOG_LEVEL_DBG=y
#CONFIG_LVGL_USE_DEBUG=y
#CONFIG_SENSOR_LOG_LEVEL_DBG=y
