# SPDX-License-Identifier: MIT

# Enable MPU
CONFIG_ARM_MPU=y

# Enable HW stack protection
CONFIG_HW_STACK_PROTECTION=y


# Enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# USB HID
CONFIG_ZMK_USB=y

# Defaults for matrix scanning to avoid interrupt issues
CONFIG_ZMK_KSCAN_MATRIX_POLLING=y
